附件1

**采购仪器参数及资质要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数量** | **技术参数** |
| 1 | 电子耳标 | 7000个 | （1）一体式超高频电子耳标，采用环保材料，黄色，工作频段为920-960MHz，支持标准EPCglobal Class 1 Gen 2；读取距离不少于2米。（2）EPC编码128位；用户数据128位; TID 编码64位；32位访问口令和32位灭活口令。（3）佩带时间不少于1年，一年内掉标率、断标率、碎标率合计不超过加施耳标的2%；电子芯片编码及可视二维码识读率不低于98%。 |
| 2 | 短距桌面读写器 | 2个 | 应与一体式超高频电子耳标配套，载波频率 860 Mhz - 960 Mhz，读取距离0-30mm，写入距离0-20mm。 |
| 3 | 耳标钳 | 10把 | 应与一体式超高频电子耳标配套，外观设计符合人体工程学，钳臂圆弧形，挂标阻力小，手感舒适，不掉漆。 |

**以上采购物品免费质保两年，终身保修。**